Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2023r.

**Kosztorys uproszczony -** Roboty budowlane polegające na: wymianie podkładów kolejowych drewnianych na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, wykonaniu konserwacji rozjazdów i uzupełnieniu znaków kilometrowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Miejsce | Opis | j.m. | | Wartość ogółem netto | VAT | | Wartość brutto | |
| **I.** |
| 1. | Linia Okrężna, linia pomiędzy Rz 1 -Rz7 | Wymiana 100 podkładów kolejowych drewnianych wraz z ich montażem i wymianą zużytych/uszkodzonych wkrętów | Kpl | |  |  | |  | |
| **II.** |  |  |  | |  |  | |  | |
| 1. | Rz 1 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 2. | Rz 2 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 3. | Rz 5 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 4. | Rz 6 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 5. | Rz 7 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 6. | Rz 8 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 7. | Rz 9 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 8. | Rz 10 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| 9. | Rz 11 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi,  - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. | |  |  | |  | |
| **III.** | **Znaki kolejowe** | | |
| 14. | Znaki kilometrowe i hektometrowe | - Uzupełnienie brakujących znaków kilometrowych i hektometrowych – linia okrężna w km 0+900, 1+600, | 2 szt. |  | | |  | |  |
| **Razem** | | | |  | | |  | |  |

Data ……………………………

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy