Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2023r.

**Kosztorys uproszczony -** Roboty budowlane polegające na: wymianie podkładów kolejowych drewnianych na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, wykonaniu konserwacji rozjazdów i uzupełnieniu znaków kilometrowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Miejsce  | Opis  | j.m. | Wartość ogółem netto | VAT  | Wartość brutto |
| **I.** |
|  1. | Linia Okrężna, linia pomiędzy Rz 1 -Rz7 | Wymiana 100 podkładów kolejowych drewnianych wraz z ich montażem i wymianą zużytych/uszkodzonych wkrętów  | Kpl  |  |  |  |
| **II.** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rz 1 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| 2. | Rz 2 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe |  kpl. |  |  |  |
| 3. | Rz 5 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe |  kpl. |  |  |  |
| 4. | Rz 6 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| 5. | Rz 7 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| 6. | Rz 8 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| 7. | Rz 9 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl.  |  |  |  |
| 8. | Rz 10 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| 9. | Rz 11 | - oczyścić i zakonserwować podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, - oczyścić kanałki zwrotnicowe | kpl. |  |  |  |
| **III.** | **Znaki kolejowe**  |
| 14. | Znaki kilometrowe i hektometrowe  | - Uzupełnienie brakujących znaków kilometrowych i hektometrowych – linia okrężna w km 0+900, 1+600,  | 2 szt. |  |  |  |
| **Razem**  |  |  |  |

Data ……………………………

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

 do reprezentowania wykonawcy